<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<safety:FailureCollection xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:safety="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0" xmi:id="_Q3UbQBThEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_Q3UbQBThEe-dDYDkEPKO1w" name="Failure modes - capacitive isolation">
  <collectionType href="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0#//FailureMode"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_RM9UEBThEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_RM9UEBThEe-dDYDkEPKO1w" id="FM412" name="Complete isolation breakdown"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_U0qakBThEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_U0qakBThEe-dDYDkEPKO1w" id="FM413" name="Partial isolation breakdown or degradation"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_WDeXEBThEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_WDeXEBThEe-dDYDkEPKO1w" id="FM414" name="Open circuit"/>
</safety:FailureCollection>
