<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<failureratecatalogs:MissionProfile xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:failureratecatalogs="http://www.ikv.de/medini/failureratecatalogs/1.0" xmi:id="_gq8t4COnEem7IbokExUh5g" mediniIdentifier="_gq8t4COnEem7IbokExUh5g" name="[IEC/SN&#x5d; Passenger Compartment (IEC62380 Table11 - Mission profiles for automotive)">
  <workingPhases xmi:id="_gq8t4SOnEem7IbokExUh5g" mediniIdentifier="_gq8t4SOnEem7IbokExUh5g" name="2 Night Starts" type="OnOff" cyclesPerYear="670" averageOutsideAmbientTemperature="5"/>
  <workingPhases xmi:id="_gq8t4iOnEem7IbokExUh5g" mediniIdentifier="_gq8t4iOnEem7IbokExUh5g" name="4 Daylight Starts" type="OnOff" cyclesPerYear="1340" averageOutsideAmbientTemperature="15"/>
  <workingPhases xmi:id="_gq8t4yOnEem7IbokExUh5g" mediniIdentifier="_gq8t4yOnEem7IbokExUh5g" name="Non Used Vehicle" type="Dormant" cyclesPerYear="30" temperatureIncreasePerCycle="10" averageOutsideAmbientTemperature="14"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_gq8t5COnEem7IbokExUh5g" mediniIdentifier="_gq8t5COnEem7IbokExUh5g" name="Temp. 1" averageAmbientTemperature="27" tau="0.006"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_gq8t5SOnEem7IbokExUh5g" mediniIdentifier="_gq8t5SOnEem7IbokExUh5g" name="Temp. 2" averageAmbientTemperature="30" tau="0.046"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_gq8t5iOnEem7IbokExUh5g" mediniIdentifier="_gq8t5iOnEem7IbokExUh5g" name="Temp. 3" averageAmbientTemperature="85" tau="0.006"/>
</failureratecatalogs:MissionProfile>
