<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<failureratecatalogs:MissionProfile xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:failureratecatalogs="http://www.ikv.de/medini/failureratecatalogs/1.0" xmi:id="_QMJscAwuEeSW27aUFfiZXA" mediniIdentifier="_QMJscAwuEeSW27aUFfiZXA" name="[IEC/SN&#x5d; Engine Compartment (Radiator mounted or other non-Engine mounted)">
  <workingPhases xmi:id="_QMJscQwuEeSW27aUFfiZXA" mediniIdentifier="_QMJscQwuEeSW27aUFfiZXA" name="2 Night Starts" type="OnOff" cyclesPerYear="670" averageOutsideAmbientTemperature="5"/>
  <workingPhases xmi:id="_beCJAAwxEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_beCJAAwxEeS1B_PodQSbpA" name="4 Daylight Starts" type="OnOff" cyclesPerYear="1340" averageOutsideAmbientTemperature="15"/>
  <workingPhases xmi:id="_bmndQAwxEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_bmndQAwxEeS1B_PodQSbpA" name="Non Used Vehicle" type="Dormant" cyclesPerYear="30" temperatureIncreasePerCycle="10" averageOutsideAmbientTemperature="14"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_QMJscgwuEeSW27aUFfiZXA" mediniIdentifier="_QMJscgwuEeSW27aUFfiZXA" name="Temp. 1" averageAmbientTemperature="-40" tau="0.003653"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_mEaR0AwxEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_mEaR0AwxEeS1B_PodQSbpA" name="Temp. 2" averageAmbientTemperature="30" tau="0.012177"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_mKbaQAwxEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_mKbaQAwxEeS1B_PodQSbpA" name="Temp. 3" averageAmbientTemperature="65" tau="0.039574"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_mRMwoAwxEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_mRMwoAwxEeS1B_PodQSbpA" name="Temp. 4" averageAmbientTemperature="115" tau="0.004871"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_mbf8IAwxEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_mbf8IAwxEeS1B_PodQSbpA" name="Temp. 5" averageAmbientTemperature="120" tau="0.000609"/>
</failureratecatalogs:MissionProfile>
