<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<safety:FailureCollection xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:safety="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0" xmi:id="_vTZ1IBTfEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_vTZ1IBTfEe-dDYDkEPKO1w" name="Failure modes - Thermistors">
  <collectionType href="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0#//FailureMode"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_-PTMsBTfEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_-PTMsBTfEe-dDYDkEPKO1w" id="FM408" name="Shorted to ground"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="__ofNMBTfEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="__ofNMBTfEe-dDYDkEPKO1w" id="FM409" name="Shorted to supply"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_BLNkMBTgEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_BLNkMBTgEe-dDYDkEPKO1w" id="FM410" name="Shorted to contact"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_B79rsBTgEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_B79rsBTgEe-dDYDkEPKO1w" id="FM411" name="Non-linear behaviour "/>
</safety:FailureCollection>
