<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<safety:FailureCollection xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:safety="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0" xmi:id="_cbbEsBTuEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_cbbEsBTuEe-dDYDkEPKO1w" name="Failure modes - FETs">
  <collectionType href="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0#//FailureMode"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_c1LogBTuEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_c1LogBTuEe-dDYDkEPKO1w" id="FM437" name="Failed open"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_eFGYQBTuEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_eFGYQBTuEe-dDYDkEPKO1w" id="FM438" name="Failed short"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_eyBIoBTuEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_eyBIoBTuEe-dDYDkEPKO1w" id="FM439" name="High RdsOn"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_g96_gBTuEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_g96_gBTuEe-dDYDkEPKO1w" id="FM440" name="Body diode failure"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_jhz4kBTuEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_jhz4kBTuEe-dDYDkEPKO1w" id="FM441" name="High Vgs On threshold"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_nRsDoBTuEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_nRsDoBTuEe-dDYDkEPKO1w" id="FM442" name="Low Vgs ON threshold"/>
</safety:FailureCollection>
