<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<safety:FailureCollection xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:safety="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0" xmi:id="_5RyCEGMREfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_5RyCEGMREfCvysWrHpgykQ" name="Failure modes - Current Sensor">
  <collectionType href="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0#//FailureMode"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_53KnEGMREfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_53KnEGMREfCvysWrHpgykQ" id="FM1417" name="Internal Vref drift"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_-OdXcGMREfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_-OdXcGMREfCvysWrHpgykQ" id="FM1418" name="ESD Damage"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_AMHW8GMSEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_AMHW8GMSEfCvysWrHpgykQ" id="FM1419" name="EMI/EMC failure">
    <effectRelations xmi:id="_0zEOAJU4EfCX6sO2E-idYA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_lCdtQF4oEfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
    <effectRelations xmi:id="_40omAJU4EfCX6sO2E-idYA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_HSz7AITLEfChvJKmwxFEgQ"/>
    </effectRelations>
  </failures>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_GoEGsGMSEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_GoEGsGMSEfCvysWrHpgykQ" id="FM1420" name="Input- Overvoltage"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_Rk1WQGMSEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_Rk1WQGMSEfCvysWrHpgykQ" id="FM1421" name="Current LSB misconfigured"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_XTHuwGMSEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_XTHuwGMSEfCvysWrHpgykQ" id="FM1422" name="Sign bit mis-interperated">
    <effectRelations xmi:id="_0zEOAZU4EfCX6sO2E-idYA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_lCdtQF4oEfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
  </failures>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_0sbyIGMSEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_0sbyIGMSEfCvysWrHpgykQ" id="FM1423" name="Stuck at SCl"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_4WfCAGMSEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_4WfCAGMSEfCvysWrHpgykQ" id="FM1424" name="Pin to short to GND/BAT"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_ZrjT0GMUEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_ZrjT0GMUEfCvysWrHpgykQ" id="FM1428" name="Cooling path blocked"/>
</safety:FailureCollection>
