<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<safety:FailureCollection xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:safety="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0" xmi:id="_vTZ1IBTfEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_vTZ1IBTfEe-dDYDkEPKO1w" name="Failure modes - Thermistors">
  <collectionType href="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0#//FailureMode"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_-PTMsBTfEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_-PTMsBTfEe-dDYDkEPKO1w" id="FM408" name="Shorted to ground"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="__ofNMBTfEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="__ofNMBTfEe-dDYDkEPKO1w" id="FM409" name="Shorted to supply"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_BLNkMBTgEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_BLNkMBTgEe-dDYDkEPKO1w" id="FM410" name="Shorted to contact"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_B79rsBTgEe-dDYDkEPKO1w" mediniIdentifier="_B79rsBTgEe-dDYDkEPKO1w" id="FM411" name="Non-linear behaviour "/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_avnV4F5TEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_avnV4F5TEfCZKp8u5J2grA" id="FM1380" name="Incorrect Specifications ">
    <effectRelations xmi:id="_tmWyYF5TEfCZKp8u5J2grA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_mtHJ0F4rEfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
    <effectRelations xmi:id="_t0Kk4F5TEfCZKp8u5J2grA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_mtPssF4rEfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
    <measureGroups xsi:type="safety:MeasureGroup" xmi:id="_zcXSQGcAEfCBTp1p-zv-SQ" mediniIdentifier="_zcXSQGcAEfCBTp1p-zv-SQ" detection="6"/>
  </failures>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_MYfGoGLlEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_MYfGoGLlEfCvysWrHpgykQ" id="FM1391" name="Aging of NTC"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_OwSrgGLlEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_OwSrgGLlEfCvysWrHpgykQ" id="FM1392" name="Moisture infress through Conformal coat"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_U16l8GLlEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_U16l8GLlEfCvysWrHpgykQ" id="FM1393" name="Solder Pad Crack"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_cB3PQGLlEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_cB3PQGLlEfCvysWrHpgykQ" id="FM1394" name="Copper trace damage"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_fIj6cGLlEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_fIj6cGLlEfCvysWrHpgykQ" id="FM1395" name="Failure due thermal expansion "/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_neGpEGLlEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_neGpEGLlEfCvysWrHpgykQ" id="FM1396" name="ESD Damage"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_PIRmUGLoEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_PIRmUGLoEfCvysWrHpgykQ" id="FM1400" name="Harness Wire Break"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_RQZJYGLoEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_RQZJYGLoEfCvysWrHpgykQ" id="FM1401" name="Connector unmated"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_Tm01QGLoEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_Tm01QGLoEfCvysWrHpgykQ" id="FM1402" name="Harness Pinched in battery pack"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_hn90wGLoEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_hn90wGLoEfCvysWrHpgykQ" id="FM1403" name="INsulation Worn Out"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="__PhrgGMUEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="__PhrgGMUEfCvysWrHpgykQ" id="FM1430" name="Humdity ingress under conformal coating"/>
</safety:FailureCollection>
