<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<safety:FailureCollection xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:safety="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0" xmi:id="_AbzjUF4xEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_AbzjUF4xEfCZKp8u5J2grA" name="Failure Modes - Power Supply">
  <collectionType href="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0#//FailureMode"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_A0YbYF4xEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_A0YbYF4xEfCZKp8u5J2grA" id="FM1342" name="Over-Voltage">
    <effectRelations xmi:id="_IlHcMZU5EfCX6sO2E-idYA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_bPA2MF4oEfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
  </failures>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_CQDvMF4xEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_CQDvMF4xEfCZKp8u5J2grA" id="FM1343" name="Under-Voltage">
    <effectRelations xmi:id="_IlHcMJU5EfCX6sO2E-idYA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_bPA2MF4oEfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
  </failures>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_CubGMF4xEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_CubGMF4xEfCZKp8u5J2grA" id="FM1344" name="Improper Load Regulation" failureType="TRANSIENT">
    <effectRelations xmi:id="_IlGOEJU5EfCX6sO2E-idYA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_bPA2MF4oEfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
  </failures>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_KKRzwF4xEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_KKRzwF4xEfCZKp8u5J2grA" id="FM1345" name="NO-Output">
    <effectRelations xmi:id="_IlHcMpU5EfCX6sO2E-idYA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_bPA2MF4oEfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
  </failures>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_OnCS8F4xEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_OnCS8F4xEfCZKp8u5J2grA" id="FM1346" name="Unstable-Output" failureType="TRANSIENT"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_fqGMIGLjEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_fqGMIGLjEfCvysWrHpgykQ" id="FM1389" name="VSUP Brownout"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_i4QxQGLjEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_i4QxQGLjEfCvysWrHpgykQ" id="FM1390" name="Inrush Current"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_28lbEGlNEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_28lbEGlNEfC0mMXW96r_VA" id="FM1808" name="Resistor Degradation">
    <measureGroups xsi:type="safety:MeasureGroup" xmi:id="_O9f2YGlOEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_O9f2YGlOEfC0mMXW96r_VA">
      <preventionMeasures href="../commons/_0fdikF4vEfCZKp8u5J2grA.measures#_KMx5YGlOEfC0mMXW96r_VA"/>
    </measureGroups>
  </failures>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_60hV8GlNEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_60hV8GlNEfC0mMXW96r_VA" id="FM1809" name="Resistor Short"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_Ch1m8GlOEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_Ch1m8GlOEfC0mMXW96r_VA" id="FM1810" name="Thermal drift due to over temperature"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_XTJ5wGlOEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_XTJ5wGlOEfC0mMXW96r_VA" id="FM1811" name="Incorrect- Vref settings">
    <measureGroups xsi:type="safety:MeasureGroup" xmi:id="_hhRTkGlOEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_hhRTkGlOEfC0mMXW96r_VA">
      <preventionMeasures href="../commons/_0fdikF4vEfCZKp8u5J2grA.measures#_gj_L8GlOEfC0mMXW96r_VA"/>
    </measureGroups>
  </failures>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_w0Ad0GlOEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_w0Ad0GlOEfC0mMXW96r_VA" id="FM1812" name="Over Load "/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_8Uk-AGlOEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_8Uk-AGlOEfC0mMXW96r_VA" id="FM1813" name="Inductor Failure"/>
</safety:FailureCollection>
