<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<safety:FailureCollection xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:safety="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0" xmi:id="_PjrfMGMEEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_PjrfMGMEEfCvysWrHpgykQ" name="Failure modes - SBC">
  <collectionType href="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0#//FailureMode"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_P4Yj4GMEEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_P4Yj4GMEEfCvysWrHpgykQ" id="FM1404" name="ESD Event on CANH/CANL"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_GVzk8GMFEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_GVzk8GMFEfCvysWrHpgykQ" id="FM1405" name="Excessive Load Surge "/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_JUu0MGMFEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_JUu0MGMFEfCvysWrHpgykQ" id="FM1406" name="Over-Heating"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_Oq8q8GMFEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_Oq8q8GMFEfCvysWrHpgykQ" id="FM1407" name="Oscillator Stop"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_P4liwGMFEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_P4liwGMFEfCvysWrHpgykQ" id="FM1408" name="Coummnication Failure"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_VftjUGMFEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_VftjUGMFEfCvysWrHpgykQ" id="FM1409" name="PIN short to GND"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_YCwu4GMFEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_YCwu4GMFEfCvysWrHpgykQ" id="FM1410" name="PIN short to BAT"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_ZiPkoGMFEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_ZiPkoGMFEfCvysWrHpgykQ" id="FM1411" name="Broken Pull up/down resistor"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_7IOcwGMFEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_7IOcwGMFEfCvysWrHpgykQ" id="FM1412" name="O/P Driver damage"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_Ak8kIGMGEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_Ak8kIGMGEfCvysWrHpgykQ" id="FM1413" name="Divider resitor drift"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_CJ-BMGMGEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_CJ-BMGMGEfCvysWrHpgykQ" id="FM1414" name="ADC Gain Error"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_FTldgGMGEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_FTldgGMGEfCvysWrHpgykQ" id="FM1415" name="Heat Sink Void"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_HIHgwGMHEfCvysWrHpgykQ" mediniIdentifier="_HIHgwGMHEfCvysWrHpgykQ" id="FM1416" name="EMI/EMC Failure"/>
  <failures xsi:type="safety:FailureMode" xmi:id="_60eUoGk3EfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_60eUoGk3EfC0mMXW96r_VA" id="FM1773" name="Low Output voltage ">
    <effectRelations xmi:id="_-fIogGk3EfC0mMXW96r_VA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_hS-m8F4sEfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
    <effectRelations xmi:id="_-1GRcGk3EfC0mMXW96r_VA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_winqUGk3EfC0mMXW96r_VA"/>
    </effectRelations>
    <effectRelations xmi:id="__C_jgGk3EfC0mMXW96r_VA">
      <effect xsi:type="safety:FailureMode" href="../sysml/_j1o7QIUqEe6bcr_7ut9TnA.sysml#_Qzx6gF41EfCZKp8u5J2grA"/>
    </effectRelations>
  </failures>
</safety:FailureCollection>
