<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<failureratecatalogs:MissionProfile xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:failureratecatalogs="http://www.ikv.de/medini/failureratecatalogs/1.0" xmi:id="_i5YnoAwuEeSW27aUFfiZXA" mediniIdentifier="_i5YnoAwuEeSW27aUFfiZXA" name="[IEC/SN&#x5d; Engine Compartment (mounted to Engine or Gear Box)">
  <workingPhases xmi:id="_i5YnoQwuEeSW27aUFfiZXA" mediniIdentifier="_i5YnoQwuEeSW27aUFfiZXA" name="2 Night Starts" type="OnOff" cyclesPerYear="670" averageOutsideAmbientTemperature="5"/>
  <workingPhases xmi:id="_9LrvYAwxEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_9LrvYAwxEeS1B_PodQSbpA" name="4 Daylight Starts" type="OnOff" cyclesPerYear="1340" averageOutsideAmbientTemperature="15"/>
  <workingPhases xmi:id="_9ToKcAwxEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_9ToKcAwxEeS1B_PodQSbpA" name="Non Used Vehicle" type="Dormant" cyclesPerYear="30" temperatureIncreasePerCycle="10" averageOutsideAmbientTemperature="14"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_i5YnogwuEeSW27aUFfiZXA" mediniIdentifier="_i5YnogwuEeSW27aUFfiZXA" name="Temp. 1" averageAmbientTemperature="-40" tau="0.003653"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_E9qd8AwyEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_E9qd8AwyEeS1B_PodQSbpA" name="Temp. 2" averageAmbientTemperature="23" tau="0.012177"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_FDYrcAwyEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_FDYrcAwyEeS1B_PodQSbpA" name="Temp. 3" averageAmbientTemperature="85" tau="0.039574"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_FKcVsAwyEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_FKcVsAwyEeS1B_PodQSbpA" name="Temp. 4" averageAmbientTemperature="135" tau="0.004871"/>
  <internalWorkingCycles xmi:id="_Fbg3kAwyEeS1B_PodQSbpA" mediniIdentifier="_Fbg3kAwyEeS1B_PodQSbpA" name="Temp. 5" averageAmbientTemperature="140" tau="0.000609"/>
</failureratecatalogs:MissionProfile>
