<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<safety:MeasureCatalog xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:safety="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0" xmi:id="_0fdikF4vEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_0fdikF4vEfCZKp8u5J2grA" name="Prevention Mechanism">
  <collectionType href="http://www.ikv.de/medini/metamodels/SafetyModel/1.0#//Measure"/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_nZgA0F5OEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_nZgA0F5OEfCZKp8u5J2grA" id="C083" name="MCU Brownout"/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_ozGRAF5OEfCZKp8u5J2grA" mediniIdentifier="_ozGRAF5OEfCZKp8u5J2grA" id="C084" name="SBC Under-Voltage"/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_5v9IIGktEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_5v9IIGktEfC0mMXW96r_VA" id="C088" name="Move to External Clock Oscillator on failure"/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_-YBC8GkuEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_-YBC8GkuEfC0mMXW96r_VA" id="C090" name="Use Twisted/Shielded Cables"/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_DBwOMGkvEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_DBwOMGkvEfC0mMXW96r_VA" id="C091" name="Proper Soldering "/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_86MgcGk2EfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_86MgcGk2EfC0mMXW96r_VA" id="C093" name="Use Automotive grade connectors "/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_hJ7MkGk4EfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_hJ7MkGk4EfC0mMXW96r_VA" id="C094" name="Hardware Filtering"/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_-o640GlGEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_-o640GlGEfC0mMXW96r_VA" id="C095" name="Use Oversize Charge Pump Capacitor"/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_t52BgGlIEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_t52BgGlIEfC0mMXW96r_VA" id="C096" name="Use Conformal Coating "/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_yx7KwGlIEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_yx7KwGlIEfC0mMXW96r_VA" id="C097" name="Restrict Temperatre rise"/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_KMx5YGlOEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_KMx5YGlOEfC0mMXW96r_VA" id="C098" name="Sufficient De-Rating "/>
  <measures xsi:type="safety:Measure" xmi:id="_gj_L8GlOEfC0mMXW96r_VA" mediniIdentifier="_gj_L8GlOEfC0mMXW96r_VA" id="C099" name="Clamping"/>
</safety:MeasureCatalog>
